|  |
| --- |
| **PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO** |
| **Município:** |  | **FRANCISCO BELTRÃO** |  |  |  | **SAM**  | **69** |
| **Projeto:** |  | **RECAPE ASFÁLTICO** |  |  |  | **LOTE nº**  | **01** |
| **Local da Obra:** | **DISTRITO DE NOVA CONCÓRDIA** |  |  |  |  |  |
| **Código** | **Orígem** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UD** | **ORÇAMENTO APROVADO** |
|  |  |  |  | **QUANT** | **UNIT** | **( R$ ) - PM** | **( R$ ) - PM****TOTAIS** |
| **1** |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |  |  |
| 820000L | DER | Placa de Obra 4,00 x 2,00 | un | 1,00 |  |  |  |
| **4** |  | **REVESTIMENTO** |  |  |  |  |  |
| PAV-77 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 12.936,00 |  |  |  |
| 561100 | DER | Pintura de ligação com RR-1C (Araucária) | m2 | 25.872,00 |  |  |  |
| 570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento | ton | 646,80 |  |  |  |
| 570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa | ton | 1.293,60 |  |  |  |
| **5** |  | **MEIO-FIO E SARJETA** |  |  |  |  |  |
| 85335 | SEIL | Remoção de Meio-Fio | m | 3.836,00 |  |  |  |
| 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | m | 3.836,00 |  |  |  |
| **7** |  | **SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO** |  |  |  |  |  |
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)  | m2 | 662,30 |  |  |  |
| 820000 | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 6,12 |  |  |  |
| 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 16,00 |  |  |  |
| 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 14,00 |  |  |  |
| **10** |  | **DRENAGEM** |  |  |  |  |  |
| 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 2.037,92 |  |  |  |
| 601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico | m3 | 549,61 |  |  |  |
| A60120 | DER | Reaterro Sem Apiloamento | m3 | 1.282,43 |  |  |  |
| 610400a | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação | m | 1.634,00 |  |  |  |
| 85690 | DER | Dissipador de energia em pedra argamasada espessura 6 cm incl materiais e colocação medido p/ volume de pedra argamassada | m3 | 0,65 |  |  |  |
| BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | un | 70,00 |  |  |  |
| **11** |  | **ENSAIOS TECNOLÓGICOS****(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)** |  |  |  |  |  |
| 74022/35 | SEIL | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 18,00 |  |  |  |
| 74022/53 | SEIL | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 18,00 |  |  |  |
| 74022/56 | SEIL | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 18,00 |  |  |  |
|  | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 18,00 |  |  |  |
| 72872 | SEIL | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | gb | 1,00 |  |  |  |
| x |  | **PREÇO GLOBAL** |  |  |  |  |  |